24000;iwhs00;0;n;19;00;norw;ko1 ;Aggr.1: host sperre
24001;swhs01;1;n;19;01;norw;ko1 ;Aggr.1: freigabe durch host
24002;iwhs02;0;n;19;02;norw;ko1 ;Aggr.1: 
24003;idhs03;0;n;19;50;norw;ko1 ;Aggr.1: schusszaehler
24004;iwhs05;0;n;19;05;norw;ko1 ;Aggr.1: ausschusszaehler
24005;iwhs06;0;n;19;06;norw;ko1 ;Aggr.1: ausschusstotalzaehler
03074;iwhs07;0;n;19;07;norw;ko1 ;Aggr.1: schliesskraft gespeichert
24006;iwhs09;0;n;19;09;norw;ko1 ;Aggr.1: forschutzzeit
24007;iwhs10;0;n;19;10;norw;ko1 ;Aggr.1: einspritzzeit
24008;iwhs11;0;n;19;11;norw;ko1 ;Aggr.1: dosierzeit letzter zyklus
24009;iwhs12;0;n;19;12;norw;ko1 ;Aggr.1: zykluszeit spitzenwert
24010;iwhs15;0;n;19;15;norw;ko1 ;Aggr.1: posteristwert
24011;iwhs16;0;n;19;16;norw;ko1 ;Aggr.1: dosierhub
24012;iwhs17;0;n;19;17;norw;ko1 ;Aggr.1: k-entlastung nach dosieren
24013;iwhs18;0;n;19;18;norw;ko1 ;Aggr.1: schneckenposition umschaltpunkt
24014;iwhs21;0;n;19;21;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 1
24015;iwhs22;0;n;19;22;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 2
24016;iwhs23;0;n;19;23;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 3
24017;iwhs24;0;n;19;24;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 4
24018;iwhs25;0;n;19;25;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 5
24019;iwhs26;0;n;19;26;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 6
24020;iwhs27;0;n;19;27;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 7
24021;iwhs28;0;n;19;28;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 8 / 2. oeltemperatur
24022;iwhs29;0;n;19;29;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 9
24023;iwhs30;0;n;19;30;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 10
24024;iwhs31;0;n;19;31;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 11
24025;iwhs32;0;n;19;32;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 12
24026;iwhs33;0;n;19;33;norw;ko1 ;Aggr.1: temperatur zone 13
24027;iwhs34;0;n;19;34;norw;ko1 ;Aggr.1: oeltemperatur
24028;iwhs37;0;n;19;37;norw;ko1 ;Aggr.1: pfs-forminnendruck spitzenwert
24029;iwhs38;0;n;19;38;norw;ko1 ;Aggr.1: pfu-forminnendruck umschaltwert
24030;iwhs39;0;n;19;39;norw;ko1 ;Aggr.1: phs-hydraulikdruck spitzenwert
24031;iwhs40;0;n;19;40;norw;ko1 ;Aggr.1: phu-hydraulicdruck umschaltwert
24032;iwhs41;0;n;19;41;norw;ko1 ;Aggr.1: dzx-schneckendrehzahl istwert
24033;iwhs42;0;n;19;42;norw;ko1 ;Aggr.1: fzx-fliesszahl istwert
24034;iwhs43;0;n;19;43;norw;ko1 ;Aggr.1: nachdruck korrektur positiv
24035;iwhs44;0;n;19;44;norw;ko1 ;Aggr.1: nachdruck korrektur negativ
01601;iwhs50;0;n;19;46;norw;ko1 ;Aggr.1: hydraulikdruck spitzenwert ueber nachdruck
01602;iwhs51;0;n;19;47;norw;ko1 ;Aggr.1: staudruckspitzenwert
01603;iwhs52;0;n;19;48;norw;ko1 ;Aggr.1: kuehlzeit mitlaufend
05739;iwhsdzx0;0;n;19;63;norw;ko1 ;Aggr.1: drehzahl fuer prozessdaten
05740;iwhszdx;0;n;19;64;norw;ko1 ;Aggr.1: dosierzeit fuer prozessdaten
06228;iwfzx2;0;n;19;68;norw;ko1 ;Aggr.1: fliesszahl in 1/100 fuer prozessdaten
06227;iwc3u2;0;n;19;69;norw;ko1 ;Aggr.1: c3u in 1/100 fuer prozessdaten
06229;iwcpx2;0;n;19;70;norw;ko1 ;Aggr.1: polster in 1/100 fuer prozessdaten
24036;iw2hs10;0;n;19;45;norw;ko1 ;Aggr.2: einspritzzeit
24037;iw2hs11;0;n;19;65;norw;ko1 ;Aggr.2: dosierzeit
24038;iw2hs15;0;n;19;61;norw;ko1 ;Aggr.2: polsteristwert
25039;iw2hs16;0;n;19;62;norw;ko1 ;Aggr.2: dosierhub
24040;iw2hs17;0;n;19;49;norw;ko1 ;Aggr.2: k-entlastung nach dosieren
24041;iw2hs18;0;n;19;60;norw;ko1 ;Aggr.2: schneckenposition umschaltpunkt
24042;iw2hs34;0;n;19;51;norw;ko1 ;Aggr.2: oeltemperatur aggregat 2
24043;iw2hs37;0;n;19;52;norw;ko1 ;Aggr.2: pfs-forminnendruck spitzenwert
24044;iw2hs38;0;n;19;53;norw;ko1 ;Aggr.2: pfu-forminnendruck umschaltwert
24045;iw2hs39;0;n;19;54;norw;ko1 ;Aggr.2: phs-hydraulikdruck spitzenwert
24046;iw2hs40;0;n;19;55;norw;ko1 ;Aggr.2: phu-hydraulicdruck umschaltwert
24047;iw2hs41;0;n;19;56;norw;ko1 ;Aggr.2: dzx-schneckendrehzahl istwert
24048;iw2hs42;0;n;19;57;norw;ko1 ;Aggr.2: fzx-fliesszahl istwert
25049;iw2hs43;0;n;19;58;norw;ko1 ;Aggr.2: nachdruck korrektur positiv
24050;iw2hs44;0;n;19;59;norw;ko1 ;Aggr.2: nachdruck korrektur negativ
02240;iw2hs50;0;n;01;24;norw;ko1 ;Aggr.2: hydraulikdruck spitzenwert ueber nachdruck
02241;iw2hs51;0;n;01;26;norw;ko1 ;Aggr.2: staudruckspitzenwert
05960;iw2hsdzx0;0;n;19;66;norw;ko1 ;Aggr.2: drehzahl fuer prozessdaten
05961;iw2hszdx;0;n;19;67;norw;ko1 ;Aggr.2: dosierzeit fuer prozessdaten
06231;iw2fzx2;0;n;19;71;norw;ko1 ;Aggr.2: fliesszahl in 1/100 fuer prozessdaten
06230;iw2c3u2;0;n;19;72;norw;ko1 ;Aggr.2: c3u in 1/100 fuer prozessdaten
06232;iw2cpx2;0;n;19;73;norw;ko1 ;Aggr.2: polster in 1/100 fuer prozessdaten
