24000;iwhs00;0;n;19;00;norw;ko1 ;Aggr.1: host interlock
24001;swhs01;1;n;19;01;norw;ko1 ;Aggr.1: release by host
24002;iwhs02;0;n;19;02;norw;ko1 ;Aggr.1: 
24003;idhs03;0;n;19;50;norw;ko1 ;Aggr.1: shot counter
24004;iwhs05;0;n;19;05;norw;ko1 ;Aggr.1: Rejects counter
24005;iwhs06;0;n;19;06;norw;ko1 ;Aggr.1: Rejects total counter
03074;iwhs07;0;n;19;07;norw;ko1 ;Aggr.1: Clamping force stored
24006;iwhs09;0;n;19;09;norw;ko1 ;Aggr.1: Mold protection time
24007;iwhs10;0;n;19;10;norw;ko1 ;Aggr.1: Injection time
24008;iwhs11;0;n;19;11;norw;ko1 ;Aggr.1: Dosing last cycle
24009;iwhs12;0;n;19;12;norw;ko1 ;Aggr.1: Cycle time peak
24010;iwhs15;0;n;19;15;norw;ko1 ;Aggr.1: cushion actual value
24011;iwhs16;0;n;19;16;norw;ko1 ;Aggr.1: Metering stroke
24012;iwhs17;0;n;19;17;norw;ko1 ;Aggr.1: decompression after plasticizing
24013;iwhs18;0;n;19;18;norw;ko1 ;Aggr.1: Screw position switchover point
24014;iwhs21;0;n;19;21;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone  1
24015;iwhs22;0;n;19;22;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone  2
24016;iwhs23;0;n;19;23;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 3
24017;iwhs24;0;n;19;24;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 4
24018;iwhs25;0;n;19;25;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 5
24019;iwhs26;0;n;19;26;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 6
24020;iwhs27;0;n;19;27;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 7
24021;iwhs28;0;n;19;28;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 8 / 2. oeltemperatur
24022;iwhs29;0;n;19;29;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 9
24023;iwhs30;0;n;19;30;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 10
24024;iwhs31;0;n;19;31;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 11
24025;iwhs32;0;n;19;32;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 12
24026;iwhs33;0;n;19;33;norw;ko1 ;Aggr.1: temperature zone 13
24027;iwhs34;0;n;19;34;norw;ko1 ;Aggr.1: Oil temperature
24028;iwhs37;0;n;19;37;norw;ko1 ;Aggr.1: pfs-mold pressure peak
24029;iwhs38;0;n;19;38;norw;ko1 ;Aggr.1: pfu cavity pressure Switchover
24030;iwhs39;0;n;19;39;norw;ko1 ;Aggr.1: phs hydraulic pressure peak
24031;iwhs40;0;n;19;40;norw;ko1 ;Aggr.1: phu-hydraulic pressure Switchover
24032;iwhs41;0;n;19;41;norw;ko1 ;Aggr.1: DZX screw speed actual value
24033;iwhs42;0;n;19;42;norw;ko1 ;Aggr.1: FZX-flow index value
24034;iwhs43;0;n;19;43;norw;ko1 ;Aggr.1: emphasis correction positively
24035;iwhs44;0;n;19;44;norw;ko1 ;Aggr.1: emphasis correction negative
01601;iwhs50;0;n;19;46;norw;ko1 ;Aggr.1: hydraulic pressure peak on Reproductiok
01602;iwhs51;0;n;19;47;norw;ko1 ;Aggr.1: Back pressure peak value
01603;iwhs52;0;n;19;48;norw;ko1 ;Aggr.1: Cooling time running along
05739;iwhsdzx0;0;n;19;63;norw;ko1 ;Aggr.1: speed of process data
05740;iwhszdx;0;n;19;64;norw;ko1 ;Aggr.1: Plasticizing time for process data
06228;iwfzx2;0;n;19;68;norw;ko1 ;Aggr.1: Flies number in 1/100 for process data
06227;iwc3u2;0;n;19;69;norw;ko1 ;Aggr.1: C3U in 1/100 for process data
06229;iwcpx2;0;n;19;70;norw;ko1 ;Aggr.1: cushion in 1/100 for process data
24036;iw2hs10;0;n;19;45;norw;ko1 ;Aggr.2: Injection time
24037;iw2hs11;0;n;19;65;norw;ko1 ;Aggr.2: Dosing last cycle
24038;iw2hs15;0;n;19;61;norw;ko1 ;Aggr.2: cushion actual value
25039;iw2hs16;0;n;19;62;norw;ko1 ;Aggr.2: Metering stroke
24040;iw2hs17;0;n;19;49;norw;ko1 ;Aggr.2: decompression after plasticizing
24041;iw2hs18;0;n;19;60;norw;ko1 ;Aggr.2: Screw position switchover point
24042;iw2hs34;0;n;19;51;norw;ko1 ;Aggr.2: Oil temperature
24043;iw2hs37;0;n;19;52;norw;ko1 ;Aggr.2: pfs-mold pressure peak
24044;iw2hs38;0;n;19;53;norw;ko1 ;Aggr.2: pfu cavity pressure Switchover
24045;iw2hs39;0;n;19;54;norw;ko1 ;Aggr.2: phs hydraulic pressure peak
24046;iw2hs40;0;n;19;55;norw;ko1 ;Aggr.2: phu-hydraulic pressure Switchover
24047;iw2hs41;0;n;19;56;norw;ko1 ;Aggr.2: DZX screw speed actual value
24048;iw2hs42;0;n;19;57;norw;ko1 ;Aggr.2: FZX-flow index value
25049;iw2hs43;0;n;19;58;norw;ko1 ;Aggr.2: emphasis correction positively
24050;iw2hs44;0;n;19;59;norw;ko1 ;Aggr.2: emphasis correction negative
02240;iw2hs50;0;n;01;24;norw;ko1 ;Aggr.2: hydraulic pressure peak on Reproductiok
02241;iw2hs51;0;n;01;26;norw;ko1 ;Aggr.2: Back pressure peak value
05960;iw2hsdzx0;0;n;19;66;norw;ko1 ;Aggr.2: speed of process data
05961;iw2hszdx;0;n;19;67;norw;ko1 ;Aggr.2: Plasticizing time for process data
06231;iw2fzx2;0;n;19;71;norw;ko1 ;Aggr.2: Flies number in 1/100 for process data
06230;iw2c3u2;0;n;19;72;norw;ko1 ;Aggr.2: C3U in 1/100 for process data
06232;iw2cpx2;0;n;19;73;norw;ko1 ;Aggr.2: cushion in 1/100 for process data
